S21

Calibrering Normalize for at dividere med memory og rette op på cable loss

Kristoffer til p0 3.08m

Kristoffer til ref (z0) 2.824 P2 er I 0,-265 (I forhold til p1)

Ref til p2 4.4

Højdeforskel 77cm målt fra top af antenne

P3 har sit radiation pattern påvirket af placering på stang

P3 til p2 5.828 i x retning, samme y

Ref til p3: 1.939

10M kabel 3db attenutater for at fixe standbølgeforhold og så ferrit kabel for at forhindre strøm der løber tilbage i kablet sådan at kun antennen fungere som antenne

Rotary joints i den antenne der var på rotations disken

Der sidder en koppler i modtageren der får s22 til at falde med ca 10dB så den sidder et andet sted for at forhindre det Ikke standard s parameter kalibrering